|  |  |
| --- | --- |
|  | **ООО УК «СИБТЕНЗОПРИБОР»**  650070, Кемеровская область, г. Кемерово,  пер. Щегловский, д. 1, помещение 4  ИНН 4205274144, КПП 420501001, ОГРН 1134205022093,  Расч./счет 40702810726000000671 в ОТДЕЛЕНИИ N 8615  ПАО СБЕРБАНК РОССИИ Г. КЕМЕРОВО  Кор./счет 30101810200000000612, БИК 043207612  Тел. приемной: 8 (384-2) 77-75-35 доб. 700;  E-mail: priem@sibtenzo.com |

**Запасные части для горно-шахтного оборудования**

**РОЛИКООПОРА ЖЕЛОБЧАТАЯ**

**Опросный лист №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **!** | *Пожалуйста, ответьте на все вопросы. Информация, полученная из заполненного Вами опросного листа, необходима нам для определения конструкции дозатора, который в наибольшей степени соответствует вашим требованиям.*  *Пункты, отмеченные \* - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ.* | |
| ***1. Контактная информация*** | | |
| Предприятие: | |  |
| ФИО, должность контактного лица | |  |
| Телефон, факс, E-Mail контактного лица | |  |

# *2*. *Технические характеристики барабана*

| **Наименование характеристики** | **Обозначение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- |
| Количество, шт. |  |  |
| Ширина ленты\*, мм | В |  |
| Установочный размер, мм | С |  |
| Диаметр ролика\*, мм | D |  |
| Длина ролика, мм | L1 |  |
| Диаметр выходного конца оси ролика, мм | d |  |
| Длина лыски, не более 15 мм | b |  |
| Присоединительные и установочные размеры, мм | L2 |  |
| S |  |
| Подшипник ролика |  |  |
| Расстояние от става до ленты, мм | H |  |
| Угол наклона бокового ролика, град. | α |  |
| Угол опережения (самоцентрирования), не более 3°, град | β |  |
| Присоединительные и установочные размеры, мм | E |  |
| K |  |
| M |  |
| t |  |
| Тип и номер основания | № |  |
| Тип и номер прогона | № |  |
| Вариант крепления роликоопоры | № |  |



*Заполненный опросный лист Вы можете направить нам по электронной почте* [*info@sibtenzo.com*](mailto:info@sibtenzo.com)*.*

*Для получения консультации Вы можете позвонить нам по телефону 8 (384-2) 67-22-92. Будем рады помочь Вам!*